|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Назва та приклад зображення** | **Технічні характеристики** | | 1 | **Стелаж "Дерево"** | **Найменування:** Стелаж "Дерево"  призначений для відкритого зберігання навчальних матеріалів, іграшок, книг та предметів дитячої діяльності в навчальних закладах.  Виріб повинен мати габаритні розміри: 1010×450×1500 мм. Конструкція повинна включати шість відкритих полиць. Корпус виробу повинен бути виготовлений з ламінованої ДСП товщиною 18 мм, торці якої оклеєні крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2 мм. Задня стінка повинна бути виготовлена з МДФ товщиною 16 мм, покритої термоплівкою ПВХ. Виріб повинен бути обладнаний металевими кріпленнями для фіксації до стіни.  Кольорове виконання: ДСП — бук, МДФ — лайм.  Вимоги до якості: виріб повинен бути стійким, з рівними поверхнями, без люфтів, сколів, пошкоджень та дефектів фарбування. Металеві елементи повинні бути цільними, без іржі та гострих країв. Виріб має відповідати чинним санітарно-гігієнічним нормам та технічному регламенту безпечності дитячих меблів. Замовник вимагає надання копії Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи або сертифіката відповідності. |     . |