***Додаток № 3***

***до тендерної документації***

*Інформація про необхідні технічні,*

*якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі*

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Специфікація (технічні вимоги)**

на закупівлю**: Код ДК 021:2015 - 39310000-8 "Обладнання для закладів громадського харчування"**.

1. Строк постачання: з дня укладання договору та до "31" серпня 2022 року.

2. Технічні вимоги:

* + - **Обладнання для закладів громадського харчування** має бути виготовленевідповідно до медичних критеріїв безпеки/показників.
    - Конструкція повинна відповідати своєму функціональному призначенню та сучасному дизайну.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва** | **Технічні характеристики** | **Одиниця виміру** | **Кіль-кість** |
| 1 | **Пароконвектомат електричний** |  |  |  |

3. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством.

4. Товар повинен відповідати встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, зокрема "Державним санітарним нормам і правилам захисту населення від впливу електромагнітного випромінювання" та СанПін 42-123-4240-86 "Санітарні норми. Допустима кількість міграції (ДКМ) хімічних речовим, які виділяються з полімерних та інших матеріалів, які контактують з харчовими продуктами та методами їх визначення", про що учасник завантажує чинний висновок ДСЕС.

5. Товар повинен бути в упаковці, яка відповідає характеру Товару і захищає його від пошкоджень під час поставки. Товар повинен бути поставлений у непошкодженій тарі виробника. Товар передається замовнику у зібраному та справному стані, без механічних та будь-яких інших пошкоджень, придатний для використання відповідно до свого призначення.

6. Технічні вимоги до предмету закупівлі та марки/моделі/модифікація підбиралися та складалися виходячи з існуючих потреб та умов приміщень в яких буде використовуватись обладнання, таким чином марки/моделі/модифікація, технічні параметри та габаритні розміри були прописані згідно з потребами замовника.

7. У зв’язку із тим, що вичерпний опис характеристик скласти неможливо, то технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними нормами та можуть містити описи конкретного технологічного процесу або технології виробництва чи порядку постачання товару (товарів).

8. З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов повної відповідності технічним, якісним та іншим характеристикам товару, визначеним цієї тендерною документацією, тому всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, слід читати з виразом "або еквівалент".

9. Гарантійний термін експлуатації Товару повинен становити не менше 12 місяців.

.

**Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:**

1. Товар повинен бути виготовлений компанією-виробником, система управління якістю якого відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 "Системи управління якістю. Вимоги" (ISO 9001:2008, IDT), або ДСТУ ISO 9001:2015 "Системи управління якістю. Вимоги" та мати Сертифікат на систему екологічного керування ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015), на підтвердження чого учасником у складі тендерної пропозиції надаються копії відповідних сертифікатів.

Якщо Учасник процедури закупівлі не є виробником товару, його система управління якістю та системи екологічного управління має відповідати вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 "Системи управління якістю. Вимоги" (ISO 9001:2008, IDT), або ДСТУ ISO 9001:2015 "Системи управління якістю. Вимоги", ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) "Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування", на підтвердження чого учасником у складі ТП надається копія відповідного сертифікату.

2. Для учасників, які не є виробниками Товару – скан-копію оригіналу авторизаційного листа, виданого учаснику компанією-виробником Товару (його офіційним представництвом або імпортером на території України), яким підтверджуються повноваження учасника на розповсюдження Товару. У авторизаційному листі повинно бути чітко визначено назву учасника, номер оголошення та предмета закупівлі; статус учасника як партнера компанії-виробника Товару (його офіційного представництва або імпортера на території України). Якщо авторизаційний лист виданий офіційним представництвом виробника або імпортером на території України, то повинен бути наданий лист виробника з підтвердженням таких повноважень.

3. Кольорова скан-копія оригіналу документу, який підтверджує відносини з виробником (його офіційним представництвом або імпортером на території України) на продукцію, яка є предметом закупівлі (дилерська угода та/або договір про співробітництво), що здійснює його реалізацію та постачання на території України.

4. Скан-копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, яким підтверджується відповідність встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, зокрема "Державним санітарним нормам і правилам захисту населення від впливу електромагнітного випромінювання" та СанПін 42-123-4240-86 "Санітарні норми. Допустима кількість міграції (ДКМ) хімічних речовин, які виділяються з полімерних та інших матеріалів, які контактують з харчовими продуктами та методами їх визначення".

5. Оригінал гарантійного листа, за підписом учасника або його уповноваженої особи, яким надаються гарантії замовнику стосовно того, що Товар, який пропонується учасником, є новим та таким, що не був у використанні, а також із зазначенням строків гарантійного терміну експлуатації та обслуговування Товару.

6. Довідку, складену в довільній формі за підписом учасника або його уповноваженої особи, яка містить інформацію щодо надання гарантій Замовнику стосовно того, що Товар, у випадку укладання договору, буде поставлений з урахуванням та у відповідності до технічних, якісних та кількісних характеристик, згідно додатку № 3 до Тендерної документації.

7. Оригінал гарантійного листа, за підписом учасника або його уповноваженої особи, який містить інформацію щодо надання гарантій замовнику стосовно того, що тендерна пропозиція, подана учасником процедури закупівлі, повністю відповідає вимогам, встановленим у додатку № 3тендерної документації.

8. На підтвердження відповідності технічних характеристик товару, який пропонується, учасник у складі пропозиції завантажує офіційну Інструкцію з експлуатації з посиланням на сайт виробника з такими характеристиками.

9. Доставка товару, завантажувальні-розвантажувальні роботи здійснюються транспортом та за рахунок учасника (постачальника), про що необхідно надати лист-гарантію. Поставку товару учасник-переможець здійснює відповідно до дислокації кожного навчального закладу та складає його в узгоджений час з керівником закладу.

10. Оригінал гарантійного листа про надання гарантії на товар строком не менше 12 місяців.

11. Довідку від виробника продукції (його офіційного представництва або імпортера на території України) про гарантування своєчасної поставки товару з зазначенням даних закупівлі (№ оголошення, назви закупівлі, строку поставки, гарантійного терміну).

12. Гарантійний лист від постачальника, яким гарантується ремонт або заміна бракованого виробу на протязі 3 робочих днів після письмової заявки Замовника.

13. Гарантійний лист від постачальника, яким гарантується надання (з поверненням) зразка продукції (матеріалу або виробу) для підтвердження якості на протязі 2 робочих днів після письмової заявки Замовника.

14. Гарантійний лист про здійснення семінару з використання пароконвектомату у закладах освіти.

15. Порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника (обов‘язково зазначається посилання на сайт виробника для можливості перевірки запропонованого товару технічним вимогам Замовника; у разі відсутності зазначених вимог пропозиція вважається такою, що не відповідає вимогам та відхиляється).

***Таблиця відповідності запропонованого Учасником Товару технічним вимогам і характеристикам, що вимагаються замовником***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опис та технічні характеристики, що вимагаються замовником | Опис та технічні характеристики, що пропонуються Учасником | Назва виробника запропонованого товару, країна походження, гарантійний термін, посилання на сайт з технічними характиристиками. | Відповідність технічним та якісним характеристикам запропонованого предмету закупівлі вимогам замовника |
|  |  |  |  |  |

*Примітки:*

*Будь-які посилання в технічних вимогах на конкретну торгівельну марку або тип передбачає надання еквіваленту (технічні вимоги еквіваленту не повинні бути гіршими.)*

*У разі надання еквіваленту, Учасник в пропозиції повинен зазначити найменування та технічні характеристики запропонованого еквіваленту.*

Замовник залишає за собою право вимагати наочного підтвердження заявлених критеріїв (надання зразків продукції, що є предметом закупівлі), для підтвердження відповідності їх технічним характеристикам.