**Лінія роздачі.**

Лінія роздачі (самообслуговування) – спеціалізоване обладнання для закладів громадського харчування, яка призначена для короткочасного зберігання приготовлених страв, салатів та закусок, кондитерських та хлібобулочних виробів, а також для різноманітних напоїв. Повноцінна лінія роздачі для самообслуговування клієнтів складається з конструктивних елементів, які призначені для всіх видів продуктів харчування. Особлива зручність лінії роздачі полягає в тому, що всі елементи легко монтуються в конструкцію установки для самообслуговування в залежності від приміщення їдальні, а також можуть бути використані як самостійне обладнання.



Саме модульність дає можливість змонтувати лінію роздачі для самообслуговування, яка відповідатиме потребам конкретного закладу громадського харчування.

Лінія роздачі складається з технологічних модулів: холодильні, теплові, нейтральні та допоміжні.

* *Холодильні елементи* мають вигляд охолоджувальних прилавків та засклених або відкритих вітрин. Такі модулі лінії роздач використовуються для викладення та демонстрації салатів, бутербродів, кондитерських виробів та інших продуктів харчування, що подають охолодженими;
* *Теплові елементи* випускаються у вигляді шаф для хлібобулочних виробів або марміт, що підігріваються. Марміт універсальний вміщує різну кількість гастроємностей, працює за принципом парової лазні. Марміт для перших страв має одну або кілька конфорок, що постійно підтримують потрібну температуру готових страв;
* *Нейтральні модулі* мають вигляд звичайного прилавка, стійки для столових приладів та підносів, шафи для зберігання, тумби. У лініях роздачі для самообслуговування їх найчастіше використовують для видачі напоїв, що не вимагають підігріву продуктів, предметів сервірування (ложок, виделок, ножів, тарілок тощо), підносів, спецій, серветок та ін. Як допоміжні модулі в установках можно використовувати кутові та касові, а також роздавальні прилавки на коліщатках.

Кожен модуль лінії роздачі живлення є автономним, тому зовсім не обов'язково купувати роздаткову лінію повної комплектації. Лінія самообслуговування виконана із високоякісної сертифікованої нержавіючої сталі. Призначена для демонстрації та підтримки відповідного температурного режиму 1-х, - 2-х страв, салатів, напоїв та т.і.